伊州环函〔2024〕27号

关于新疆巨力化学有限公司TDI装置氯化氢尾气综合利用项目环境影响报告书的批复

新疆巨力化学有限公司：

一、你公司《关于审批<新疆巨力化学有限公司TDI装置氯化氢尾气综合利用项目环境影响报告书>的申请》及相关附件收悉。经研究，批复如下：

二、新疆巨力化学有限公司TDI装置氯化氢尾气综合利用项目位于奎屯-独山子经济技术开发区奎东特色产业园区恒运大道以北，鸿翔大道以东，新疆巨力化学有限公司厂区内。2015年7月8日原新疆环境保护厅出具了《关于新疆和山巨力化工有限公司15万吨/年TDI项目环境影响报告书的批复》（新环函[2015]774号），TDI项目及配套工程在2021年9月完成竣工环境保护验收投产。

三、该项目建设性质属于改建。项目利用HCl-ODC装置氯化氢尾气吸收制取的31%盐酸和离子膜烧碱装置副产的48%液碱，经中和反应制备氯化钠盐水替代离子膜烧碱项目部分原盐消耗，新增盐酸利用途径，提高了氯化氢尾气综合利用水平。主要建设内容包括：新建酸碱中和装置及配套管线，利用HCl-ODC装置氯化氢尾气吸收制取的31%盐酸和离子膜烧碱装置副产的48%液碱，经中和反应制备氯化钠盐水。公用工程、污水处理、辅助设施、事故水池等均依托已建成的TDI项目。配套建设噪音治理等环保工程。项目占地面积20㎡，总投资30万元，其中环保投资15万元，占总投资的50%。

根据新疆寰宇工程咨询有限公司编制的《新疆巨力化学有限公司TDI装置氯化氢尾气综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）的评价结论，《<新疆巨力化学有限公司TDI装置氯化氢尾气综合利用项目环境影响报告书>技术审查会会议纪要》，在严格落实《报告书》提出的各项环境保护措施后，该项目所产生的不利环境影响可以得到缓解和控制，我局原则同意新疆巨力化学有限公司TDI装置氯化氢尾气综合利用项目按《报告书》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项环境保护措施进行建设。

四、在项目设计、建设和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标，并达到以下要求：

（一）严格落实大气污染物防治措施，加强施工现场管理，对外围有影响的方向设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘的扩散范围；项目不得产生工艺废气排放。

（二）严格落实水环境污染防治措施。施工现场产生的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水收集排入废水沉淀池处理后回用；项目生产过程不新增生产、生活废水排放。

（三）做好固体废物分类处置工作。建设施工期间产生的建筑垃圾必须按规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并送园区一般固废填埋场处置。

（四）落实防渗措施，防止地下水污染，本项目重点防渗区须按设计采取相应防渗措施，避免污染地下水，利用厂区现有上游、下游监控井跟踪区域地下水污染情况，定期开展水质监测，发现异常及时采取应急措施

（五）落实噪声环境保护保护措施。选用先进的低噪声设备，在总体布局中统筹规划，合理布置。加强设备定期维护，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。项目厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（六）落实各项环境风险防范措施，将本项目环境风险管理纳入全厂，做好突发环境事件应急预案的编制（修订）和演练工作。严格落实各项应急管理措施和风险防范措施，强化关键设备的日常检修，严格操作规程，做好运行记录，加大环境风险监测和监控力度，对事故隐患做到及早发现，及时处理。

五、工程施工期和运营期的环境监督管理由奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局负责，伊犁州生态环境综合执法支队不定期进行抽查。工程竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入运行。如工程的性质、规模、地点、工艺、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评文件批准之日起满五年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》送奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

（此件社会公开）

2024年2月26日

抄送：州生态环境保护综合行政执法支队，奎屯-独山子经济技术开发区环境保护局，新疆寰宇工程咨询有限公司，本局存档。

伊犁哈萨克自治州生态环境局 2024年2月26日印发